**附件**

**户外游乐设施设备**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** | **参考图片** |
| 1 | 水循环玩具套装 | 1.规格：13米\*4米  2.材质：80\*80\*2mm镀锌方钢、8+8钢化加胶玻璃、芬兰木。  3. 防水防潮防晒，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角  4.配套：20平方米洗米石水系一组、手摇水车\*1项、集结口\*1项、PE波纹管钻筒\*2米、塑形隧道口\*1项、陶罐造型出水口\*1项、玻璃水池\*1项。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 沙池组合玩具 | 1.规格：13米\*6米  2.材质80\*80\*2mm镀锌方钢、芬兰木  3. 防水防潮防晒，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角  4、配套：亚克力遮阳顶\*2项、独立茅草遮阳顶\*1项、实木储物柜\*5米、幼儿游戏用沙\*1项、塑形洗手池\*4项、塑形洗脚池\*1项、10步实木踏步1组、12米塑形考古墙一组、攀岩墙\*20㎡、沙池透水垫层\*1项等。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 起伏游戏地形游戏组合 | 1.规格：18米\*16米  2.材质：80\*80\*2mm镀锌方钢、25\*25\*1.5mm镀锌方钢、芬兰木。 3. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。  4、配套信息：游戏地形1项、造型隧道口3个、PE波纹管钻桶9米、钢缆滑索1项、30-50cm石头10个、轮胎12个、直径60mm磨盘15个、实木造型亭子1项、角色木屋2项、起伏路径\*100平方米、真草坪\*330㎡、涂鸦墙青砖艺术墙\*5项、游戏停车场\*1项、集结口攀爬\*1项、3米圆木切角路径\*3项、轮胎迷宫\*1项、卫生间\*1项 | 套 | 1 |  |
| 4 | 定制国旗台套装 | 1.规格：35米\*4米\*0.3米  2.材质：钢架结合塑木、彩色有机玻璃、芬兰木；  (1)、8cm国标2.0厚镀锌方钢基础、下方预埋地面（软质地面），刷防锈漆。  (2)、原木打磨、无棱角、表面光滑、上桐油色浆两遍以上工艺。  3. 防水防潮防晒，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角  4、配置信息：实木艺术花池\*2项、国旗台艺术背景\*1项、磨盘路径\*25项、国旗台舞台\*35平方米 | 套 | 1 | IMG_256 |
| 5 | 地面 | 1.材质：纤维草坪，草高30mm、织距3/8、针距180、密度18900、底布PP网格、真草坪 2. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。  3、配套信息：纤维草坪\*460㎡、真草坪\*470平方米、EPDM塑胶颗粒1200㎡:厚度：8+5mm、石材地面\*29平方米、实木艺术花池\*2项（包含安装前场地整理\*1832平方米） | 套 | 1 |  |

**产品说明：以上产品用材需国内一线品牌，环保符合要求，单价包含：设施、设施相关配件及安装调试费用伙房设施设备**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 留样柜 | 1、尺寸（mm）：530\*530\*1580  2、采用全不锈钢设计制造，外观豪华，款式新颖；  3、万向脚轮带有自锁装置；  4、柜内白光LED灯设计，展示效果好；  5、微电脑控制柜温和显示柜温，配合独特的风道口设计，制冷均匀  6.双锁设计。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 工具消毒柜 | 1、钢片材料用优质不锈钢板,台面钢板厚国标304材质1.2mm  2、聚胺酯双层发泡，侧面钢板厚国标304材1.2mm，门板厚国标304材质1.2mm  3、采用紫外线消毒。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 平板工作台 | 1、尺寸（mm）：1800\*800\*800  2、用料说明：钢片材料用优质不锈钢板,台面钢板厚国标304材质1.2mm, 聚胺酯双层发泡，侧面钢板厚国标304材质1.2mm，底板厚国标304材质1.2mm。  3、所投产品具有通过GB 4806.1-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求以及GB 4806.9-2016食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） | 台 | 3 |  |
| 4 | 平板工作台 | 1、尺寸（mm）：1500\*500\*800  2、用料说明：钢片材料用优质不锈钢板,台面钢板厚国标304材质1.2mm, 聚胺酯双层发泡，侧面钢板厚国标304材质1.2mm，底板厚国标304材质1.2mm。  3、所投产品具有食品接触产品安全认证证书【投标文件中提供证书、证书查询网址及截图复印件（加盖投标人公章）  4、所投产品具有通过GB 4806.1-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求以及GB 4806.9-2016食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） | 台 | 4 |  |
| 5 | 单通工作台 | 1、尺寸（mm）：1800\*800\*8002、整体采用SUS304不锈钢制作3、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固4、脚管采用38\*25\*1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚▲1.所投产品具有食品接触产品安全认证证书【投标文件中提供证书、证书查询网址及截图复印件（加盖投标人公章）▲2.所投产品具有通过GB 4806.1-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求以及GB 4806.9-2016食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） | 台 | 1 |  |
| 6 | 保鲜工作台 | 1、尺寸（mm）：1800\*760\*800  2、全钢全铜管制作，永不内漏选用绿色环保的R134a制冷剂，冷藏+4℃/-5℃  3、箱体采用环保型材料整体发泡，配置优质压缩机和强力风机  4、冷冻速度快、无霜、食品保鲜、温度均匀，箱内冷气快速循环，温度均匀  5、数字控温系统，液晶数字清晰显示温度，可拆卸门封条，随意更换，便于清洁 | 台 | 4 |  |
| 7 | 食梯（含轿厢） | 1、尺寸（mm）：900X700X800  2、载重量(kg)：100KG，速度(m/s)：0.4m/s，  3、层站门：2  4、动力电源：三相五线制，交流380V50HZ  5、控制方式：LG-4型单控 | 台 | 1 |  |
| 8 | 餐车 | 1、尺寸（mm）：600\*900  2、面板采用SUS304不锈钢δ=1.2mm磨砂贴塑板，面下衬1.2mmA3钢板。  3、推手采用优质不锈钢30\*30\*1.2方管。  4、脚轮4寸动定负重轮防变形各2个，动轮带刹车。 | 台 | 5 |  |
| 9 | 四层货架 | 1、尺寸（mm）：1500\*500\*1550  2、采用优质 SUS304不锈钢贴胶磨砂板制作  3、面板采用 1.2mm厚不锈钢板，台面下有防潮衬板附加强撑。  4、通脚采用Ф48不锈钢，可调高低式地脚，所有边角均采用不伤手设计处理。  ▲1.所投产品具有通过GB 4806.1-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求以及GB 4806.9-2016食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件（加盖投标人公章）  ▲2.所投产品具有食品接触产品安全认证证书（通过GB 4806.9-2016标准），须在全国认证认可信息公共服务平台查询且在有效期内，投标文件中提供证书、“全国认证认可信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网址（加盖投标人公章）。  ▲3.所投产品具有通过GB/T 3280-2015、GB/T 11170-2008标准且碳(C）化学成分≤0.05%，(Cr）含量17.5-19.5，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告、经全国认证认可信息公共服务平台或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（加盖投标人公章） | 组 | 3 |  |
| 10 | 三位水池柜 | 1、尺寸（mm）：2000\*800\*800  2、整体采用SUS304不锈钢制作  3、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固  4、脚管采用38\*25\*1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚  ▲ 1.所投产品具有食品接触产品安全认证证书【投标文件中提供证书、证书查询网址及截图复印件（加盖投标人公章）▲ 2.所投产品具有通过GB/T 3280-2015、GB/T11170-2008标准且硅（Si）化学成分≤0.5%，硫（S）化学成分≤0.01%，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）  ▲ 3.所投产品具有通过GB 4806.1-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求以及GB 4806.9-2016食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） | 台 | 2 |  |
| 11 | 双位左平台柜式水池 | 1、尺寸（mm）：1600\*800\*8002、整体采用SUS304不锈钢制作3、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固4、脚管采用38\*25\*1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚▲ 1.所投产品具有食品接触产品安全认证证书【投标文件中提供证书、证书查询网址及截图复印件（加盖投标人公章）▲ 2.所投产品具有通过GB/T 3280-2015、GB/T11170-2008标准且硅（Si）化学成分≤0.5%，硫（S）化学成分≤0.01%，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）▲ 3.所投产品具有通过GB 4806.1-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求以及GB 4806.9-2016食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） | 台 | 1 |  |
| 12 | 双位柜式水池 | 1、尺寸（mm）：1200\*700\*800  2、整体采用SUS304不锈钢制作  3、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固4、脚管采用38\*25\*1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚  ▲ 1.所投产品具有食品接触产品安全认证证书【投标文件中提供证书、证书查询网址及截图复印件（加盖投标人公章）▲ 2.所投产品具有通过GB/T 3280-2015、GB/T11170-2008标准且硅（Si）化学成分≤0.5%，硫（S）化学成分≤0.01%，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）  ▲ 3.所投产品具有通过GB 4806.1-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求以及GB 4806.9-2016食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） | 台 | 1 |  |
| 13 | 双位沥水池 | 1、尺寸（mm）：1600\*800\*800  2、整体采用SUS304不锈钢制作  3、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固4、脚管采用38\*25\*1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚  ▲ 1.所投产品具有食品接触产品安全认证证书【投标文件中提供证书、证书查询网址及截图复印件（加盖投标人公章）▲ 2.所投产品具有通过GB/T 3280-2015、GB/T11170-2008标准且硅（Si）化学成分≤0.5%，硫（S）化学成分≤0.01%，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）  ▲ 3.所投产品具有通过GB 4806.1-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求以及GB 4806.9-2016食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） | 台 | 1 |  |
| 14 | 双温水冷头 | SUS304不锈钢，磨砂材质，阀芯为纯铜材质。包含相应角阀软管等安装材料 | 套 | 13 | / |
| 15 | 洗手池（含感应水龙头） | 1、尺寸（mm）：500\*450\*600  2、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；  3、星盆斗厚1.0mm4、自动出水/停水节省用水减少浪费，灵敏红外感应科技免接触避免交叉污染，耐高温耐腐蚀，易清洁，不易褪色耐划伤，长久使用闪亮如新。  ▲ 1.所投产品具有食品接触产品安全认证证书【投标文件中提供证书、证书查询网址及截图复印件（加盖投标人公章）▲ 2.所投产品具有通过GB/T 3280-2015、GB/T11170-2008标准且硅（Si）化学成分≤0.5%，硫（S）化学成分≤0.01%，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）  ▲ 3.所投产品具有通过GB 4806.1-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求以及GB 4806.9-2016食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） | 台 | 2 |  |
| 16 | 感应烘手器 | 1、尺寸（mm）：300\*224\*687  2、额定电压：220V(50HZ)额定功率:2000W澎湃动力系统强劲气流，双电机  3、每秒推进约100M强劲增压气流，双面喷气式  4、伸手自启准确判断定制中枢灵敏红外感应芯片 | 台 | 1 |  |
| 17 | 平台粘板消毒柜 | 1、尺寸（mm）：1200\*600\*1800  2、额定功率(W):700  3、额定电压(V)/频率(Hz):20V/50Hz  4、消毒方式:紫外线+臭氧消毒时间(min):<60 | 台 | 1 |  |
| 18 | 切丝切丁机 | 1、整机由优质不锈钢及合金组成。  2、食品级输送带、刀具、电机、变频控制系统组成叶菜类切割部分，合金料斗、丝盘、丁盘组成根茎类切割部分。  3、2-60mm可调；生产能力：叶菜类300-800KG/H、根茎类300-500KG/H；  4、功率380V/1.2KW | 台 | 1 |  |
| 19 | 三用绞切机 | 1、采用全封闭齿轮传动，结构紧凑，运转平稳，工作可靠，且维修方便；  2、绞肉机头及接触食品的零部件都采用高级不锈钢制造，安全无污染；  3、机壳线条流畅，没有可藏污的缝隙及无伤害操作者的锐边，易于清洁。  4、加工类型：可将未解冻的肉块或鲜肉直接进行绞切，制成规格不同的肉粒。 | 台 | 1 |  |
| 20 | 电磁大锅灶 | 1、尺寸（mm）：1200\*1300\*（800+400），功率/电压：32KW/380V  2、材质：整机采用优质不锈钢板，面板1.5mm，侧板1.2mm厚不锈钢板，坚固耐磨、炉面及显示屏边框整体冲压成型  3、锅体厚度3.0，明火仿真控制技术，能根据锅内动态调整输出及瞬间锁定电流、达到最佳火力  4、机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响  5、数字集成机芯、采用欧洲ARM内核的32位数字处理器作控制核心芯片、双磁电引擎，数字驱动、锅具偏置3/1处能正常兼容输出  6、开机自检功能双重卸载性能保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽，LED彩色动态显示屏  7、档位调节时能显示变化的数字1-10及图案档位、每个档位有相对应的功率输出情况、方便厨师更容易操作、更直观掌握火力调节  8、档滑杆磁控火力调开关、精密火力控制，采用合金一体铸造成型，美观、坚固、防滑、档位清晰手感好确保精准温度掌控▲9、提供制造商所投电磁炉须提供依据符合：GB/T19001-2016质量管理体系认证，GB/T24001-2016环境管理体系认证，GB/T45001-2020职业健康安全管理体系认证 | 台 | 3 |  |
| 21 | 24盘电蒸车 | 1、尺寸（mm）：1425\*650\*1740  2、板材：外壳1.2mm，内层钢板及托盘架1.2mm304不锈钢板，手柄合页全不锈钢  3、配自动进水装置，蒸汽过载释放，全钢把手.蒸箱门采用聚酯发泡填充  4、带压力表和分区单独温控，密度到位。防干烧。缺水自动断电保护24KW/380V | 台 | 1 |  |
| 22 | 打蛋机 | 1、料桶容积 : 30L  2、最大和面量 : 10kg  3、搅拌转速 : 65/102/296(r/min)。 | 台 | 1 |  |
| 23 | 油烟净化一体机 | 1.电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。  2.铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。  3.能有效收集大于0.1微米的颗粒。  4.UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除。  5.设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命。  6.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。  7.处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，装机容量2.4KW. 材质采用201#-1.2mm优质不锈钢板，配高效紫外线灯管120W，产生臭氧和紫外线无异味。  8.采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。  9.收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。  ★.产品依据国家标准，HJ/T 62-2001、HJ 38-2017、GB 18483-2001检测，油烟净化效率≥97%，折算为基准排风量时的额定风量下油烟排放浓度≤0.13mg/m³，设备本体漏风率≤1.8%，设备本体阻力≤30Pa, 两极板之间的绝缘电阻≥550MΩ，折算为基准排风量时的额定风量下颗粒物排放浓度≤0.9mg/m³，折算为基准排风量时的额定风量下非甲烷总烃排放浓度≤0.98mg/m³。提带CMA标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章。  ★.产品依据GB/T 14295-2019 《空气过滤器》 标准，计数效率为≥99.5% (0. 3~1.0um) ≥99.6% (1. 0~3.0um) ≥99.8% (3. 0~10. 0) um，提带CMA和CNAS标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章 。  ★.产品环形灯自锁按钮，依据：GB/T 4208-2017/IEC 60529:2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准检测，油烟净化设备平头环形灯自锁按钮达到IPX7，样机内部无进水，96小时乙酸盐雾 (AASS)测试。检验结果为10级，提带CMA和CNAS标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章.  ★产品面板符合检验依据：GB 15763.2-2005标准，对一体机控制面板钢化玻璃的抗冲击性、碎片状态、表面应力、耐热冲击性能进行检测并合格，提供带CMA、CNAS标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章。  ★.产品获得中国环境保护产品认证证书，中国环保产品认证证书，中国环境标志(II型)产品认证。 | 米 | 11 |  |
|
| 24 | 不锈钢烟管 | 规格尺寸：500\*500mm采用优质 SUS304不锈钢贴胶磨砂板制作，厚度1.0mm，其他符合国标要求 | 米 | 23 |  |
| 25 | 不锈钢弯头 | 规格尺寸：500\*500mm采用优质 SUS304不锈钢贴胶磨砂板制作，厚度1.0mm，其他符合国标要求 | 个 | 4 |  |
| 26 | 不锈钢烟管 | 规格尺寸：400\*400mm采用优质 SUS304不锈钢贴胶磨砂板制作，厚度1.0mm，其他符合国标要求 | 米 | 5 |  |
| 27 | 不锈钢弯头 | 规格尺寸：400\*400mm规格尺寸：400\*400mm采用优质 SUS304不锈钢贴胶磨砂板制作，厚度1.0mm，其他符合国标要求 | 个 | 4 |  |
| 28 | 不锈钢装饰扣板 | 规格尺寸：400\*400mm采用优质 SUS304不锈钢贴胶磨砂板制作，厚度1.0mm，其他符合国标要求 | 米 | 22 |  |
| 29 | 饺子皮机 | 工作效率40片/分钟，  额定功率：120W，  额定电压：220V，  机身：304不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 30 | 不锈钢工具收纳洞洞板 | 食品级304不锈钢 | 平方米 | 3 |  |
| 31 | 不锈钢挂钩 | / | 个 | 50 | / |
| 32 | 双层口杯 | 食品级304不锈钢 | 个 | 300 | / |
| 33 | 吉祥碗 | 食品级304不锈钢 | 个 | 300 | / |
| 34 | 儿童勺子 | 食品级304不锈钢 | 个 | 300 | / |
| 35 | 菜刀 | / | 把 | 8 | / |
| 36 | 菜墩 | 不同颜色的尼龙砧板，尺寸为40\*40\*10cm | 块 | 6 | / |
| 37 | 不锈钢长把炒铲 | 食品级304不锈钢 | 个 | 2 | / |
| 38 | 不锈钢水瓢 | 食品级304不锈钢 | 个 | 2 | / |
| 39 | 笊篱（大） | 食品级304不锈钢，直径30cm | 个 | 2 | / |
| 40 | 笊篱(中） | 食品级304不锈钢，直径25cm | 个 | 2 | / |
| 41 | 全钢漏瓢 | 食品级304不锈钢，直径30cm | 个 | 1 | / |
| 42 | 剪刀 | 食品级304不锈钢厨房剪刀 | 个 | 3 | / |
| 43 | 瓜叉 | 食品级304不锈钢，总长32cm,叉长15cm | 个 | 1 | / |
| 44 | 不锈钢汤桶 | 食品级304不锈钢，直径：50cm,高：50cm | 个 | 1 | / |
| 45 | 不锈钢菜桶 | 食品级304不锈钢，底部沥水，直径：50cm,高：50cm | 个 | 4 |  |
| 46 | 不锈钢盆 | 食品级304不锈钢，直径60cm，高25cm, | 个 | 10 | / |
| 47 | 食品级304不锈钢，直径30cm，高15cm, | 个 | 8 | / |
| 48 | 菜盆 | 食品级304不锈钢 | 个 | 30 | / |
| 49 | 分餐汤桶 | 食品级304不锈钢，直径25cm.高30cm | 个 | 15 | / |
| 50 | 手拿打蛋器 | / | 个 | 1 | / |
| 51 | 蓝色方筐（加深） | 容积不小于100L | 个 | 6 | / |
| 52 | 五斤水舀 | 食品级304不锈钢 | 个 | 2 | / |
| 53 | 破壁机 | 知名品牌，3L容量 | 个 | 1 | / |
| 54 | 收纳箱 | 食品级塑料，由质检证书，有良好的密封性，尺寸30\*40\*50 | 个 | 4 | / |
| 55 | 18料缸 | 食品级304不锈钢 | 个 | 14 | / |
| 56 | 60\*40托盘 | 食品级304不锈钢 | 个 | 2 | / |
| 57 | 克称 | / | 个 | 1 | / |
| 58 | 煎包铲 | 食品级304不锈钢 | 个 | 1 | / |
| 59 | 多功能刮擦 | / | 个 | 5 | / |
| 60 | 拉货板车 | 长90cm，款60cm，称重量：350KG | 辆 | 1 | / |

**产品说明：以上产品需国内一线品牌，单价包含：设备、设备相关配件及安装调试费用**